SYSTEM ONLINERCSA-OS

## เข้าสู่ระบบ

RCSA DRONE Firmware

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
คำถามลับ

ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก

⚠
⚡ Flash เฟิร์มแวร์ และ 🎯 Calibration — ทำผ่านเว็บนี้ไม่ได้
หน้าเว็บ `rcsafirmware.com` ใช้ ดู / จัดการ เท่านั้น · การ flash & cal ต้องคุยกับพอร์ต USB ของเครื่องคุณโดยตรง ซึ่งเบราว์เซอร์ทำไม่ได้ — ต้อง โหลดโปรแกรมไปรันบนเครื่องคุณ แล้วเปิด `http://127.0.0.1:8770` ⬇ ดาวน์โหลดโปรแกรม (Windows)

## เลือกเครื่องมือ

RCSA DRONE · control center

🔥

### Drone FireFighter

โปรเจคถัดไป

เร็วๆ นี้
ดาวน์โหลดโปรแกรม
🖥️ Windows (.exe)โหลดแล้วเปิดได้เลย เพื่อแฟลชบอร์ดที่เสียบเครื่องคุณ 🐧 Linux / Ubuntu แตกไฟล์ → `bash run_ubuntu.sh`

## 📱 ดาวน์โหลดแอป Android

เลือกแอปที่ต้องการ แล้วกดดาวน์โหลด

แหล่งเฟิร์มแวร์
✈

## ArduPilot

Pixhawk flight controller · `.apj`

เฟิร์มแวร์ (.apj)
⚡ Auto-detect พอร์ตเอง (ตามบอร์ดไป bootloader) · ไม่ต้องเลือกพอร์ต
⚙

## Parameters

ArduPilot params via MAVLink · `.param`

ไฟล์พารามิเตอร์ (.param)
Baud
เขียนทีละตัว + อ่านกลับมายืนยัน · บอร์ดต้องบูตแล้ว
📡

## SiK Radio

Telemetry / RFD900 · `.ihx`

เฟิร์มแวร์ (.ihx)
Baud
reset params
⚡

## ESP32

Swarm node · `.bin` (esptool)

เฟิร์มแวร์ (.bin)
Chip
Address
Baud
🎯

## Calibration

ปรับเทียบเซ็นเซอร์ผ่าน MAVLink · ต้องเสียบบอร์ด + เลือกพอร์ตด้านบน

⚙ ชนิดมอเตอร์ / ESC (MOT_PWM_TYPE)
เลือกโปรโตคอลมอเตอร์แล้วกดตั้งค่า → บอร์ดจะรีบูตให้อัตโนมัติ · DShot ไม่ต้องแคล ESC · ถอดใบพัดก่อน
หลัง
หน้า
ซ้าย
ขวา
📐 Accel: ทำตามท่าทีละขั้นแล้วกด "ถัดไป" · 🧭 Compass: หมุนโดรนให้ครบทุกด้าน · 🎮 Radio: เปิด TX แล้วโยกสติ๊ก/สวิตช์ทุกช่องให้สุด แล้วกด "บันทึก" · ⚙ ESC: ถอดใบพัดก่อน! · ดู log ด้านล่าง
Console
idle
› พร้อมใช้งาน — เลือกพอร์ต เลือกเฟิร์มแวร์ แล้วกด FLASH